# Příloha č. 7 Podrobné popisy jednotlivých položek zakázky malého rozsahu č. I „Vybavení kempu Stříbrný rybník“

#### 1. Lavička

Dubová lavička se skládá ze dvou špalků o průměru cca 38 cm ležících na oblině, na kterých je připevněna sedací plocha tvořená dubovou prizmou o minimální tloušťce 10 cm.

Rozměr: délka 2 m; výška 40 – 50 cm; šířka cca 30 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem

Kotvení: položeno na zemi

#### 2. Odpočívadlo - menší

Odpočinkové místo je tvořeno stolem se dvěma lavicemi krytými stříškou. Celková plocha odpočívadla je 4 m2. Stůl je tvořen dubovými prizmami o tloušťce 10 cm. Dvě lavičky
jsou pevně spojeny s konstrukcí a jsou také z dubových prizem o tloušťce 10 cm. Stříška
je tvořena dubovou konstrukcí, šindelemi a je na okrajích oplechovaná.

Rozměry: 2 x 2 m

* Celková výška: 2,7 – 3,0 m
* Rozměr lavičky: délka 2 m, šířka cca 35 cm, výška od země 40 – 50 cm
* Rozměr stolu: délka 2 m, šířka cca 65 cm, výška od země 74 - 78 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem, zelený plech, šindele

Kotvení: položeno na zemi

#### 3. Odpočívadlo – větší

Odpočinkové místo je tvořeno stolem se dvěma lavicemi s opěradly krytými stříškou. Celková plocha odpočívadla je 7,5 m2. Stůl je tvořen dubovými prizmami o tloušťce alespoň 10 cm. Dvě lavičky jsou pevně spojeny s konstrukcí a jsou také z dubových prizem o minimální tloušťce 10 cm. Stříška je tvořena dubovou konstrukcí, šindelemi a je oplechovaná. Nejvyšší místo stříšky dosahuje 3 m. Stříška je s odpočívadle spojena dvěma velkými sloupy umístěnými v ½ delší strany odpočívadla a čtyřmi menšími sloupky v rozích odpočívadla.

Rozměry: 3 x 2,5 m

* Celková výška: 3 m
* Rozměr lavičky: délka 2 m, šířka cca 35 cm, výška od země 40 – 50 cm
* Rozměr stolu: délka 2 m, šířka cca 65 cm, výška od země 74 - 78 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem, zelený plech, šindele

Kotvení: položeno na zemi

#### 4. Lavice se stolem

Dubové lavice se stolem tvoří dvě lavice a jeden stůl. Lavice se skládají ze dvou špalků
o průměru cca 38 cm ležících na oblině, na kterých je připevněna sedací plocha tvořená dubovou prizmou o tloušťce 10 cm. Nohy stolu jsou tvořeny dubovými kuláči o průměru cca 20 – 25 cm narovnanými na sebe, desku stolu tvoří dubové prizmy o tloušťce 10 cm.

Rozměr:

* Lavice: délka 1,8 m; výška 45 cm; šířka cca 30 cm
* Stůl: délka 1,8 m; výška 80-85 cm; šířka 60 - 65 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem

Kotvení: položeno na zemi

#### 5. Stojan na kola

Stojan na kola je tvořen dubovou kládou, do které jsou vyřezány zářezy o šířce cca 8 cm v počtu 8 ks. U každého výřezu je zašroubované kovové oko pro uzamčení bicyklů. Kláda leží na dvou dubových půlkuláčích.

Rozměr: délka 4 m, průměr 45 - 50 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem, kovová oka

Kotvení: položeno na zemi

#### 6. Ohniště s lavičkami + grilovací límec

Projektová dokumentace Umístění ohnišť Hradec Králové, k.ú. Malšova Lhota pč.181/5, 181/18 viz Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky.

#### 7. Housenka malá

Housenka je stylové posezení vyřezáno z dubové klády. Tvoří jí hlava a 5 článků těla,
která slouží jako zajímavé místo k sezení. Housenka je barevně natřena tak, aby působila pro děti příjemným vzhledem.

Rozměr: délka 2, 5 m, průměr 40 – 50 cm

Materiál: dub, barevný nátěr

Kotvení: položeno na zemi

#### 8. Housenka velká

Housenka je stylové posezení vyřezáno z dubové klády. Tvoří jí hlava a 5 článků těla,
která slouží jako zajímavé místo k sezení. Housenka je barevně natřena tak, aby působila
pro děti příjemným vzhledem.

Rozměr: délka 3,5 m, průměr 40 – 50 cm

Materiál: dub, barevný nátěr

Kotvení: položeno na zemi

#### 9. Letadélko

Dřevěné dubové letadélko je stylové posezení postaveno tak, aby bylo zjednodušenou podobou skutečného letadla. Trup tvoří dubový výřez. V přední části je umístěna vrtule,
dále pak křídla, sedátko a v zadní části směrové a výškové kormidlo. Je barevně natřeno tak, aby pro děti působilo příjemným vzhledem.

Rozměr: délka 2 m; délka křídla 1,8 m; průměr trupu cca 40 cm

Materiál: dub, barevný nátěr

Kotvení: položeno na zemi

#### 10. Houpací koník

Houpací koník z dubového dřeva na pružině ošetřen barevným nátěrem. Nutností jsou opěrky na nohy a madla na držení.

Doporučený věk: 3 až 10 let

Maximální hmotnost uživatele: 50 kg
Celková výška od země: cca 90 cm

Materiál: dub, barevný nátěr, kovová pružina

Kotvení: betonová patka

#### 11. Vláček

Dřevěné sezení v podobě vláčku je tvořeno dvěma částmi – lokomotivou a na ni navazujícím vagónem. Obě části jsou zastřešeny. V obou částech jsou vždy dvě lavičky s opěradly vhodné k sezení a jeden stůl. Celé sezení leží na šesti dubových kuláčích o průměru cca 30 cm.

Rozměry:

* Lokomotiva: výška 185 cm, délka 210 cm, šířka 110 cm

Posezení tvoří cca ½ délky. Druhá ½ je tvořena tělem lokomotivy

Lavice: výška sedu 40 cm, délka 100 cm, šířka 22 cm

* Vagónek: výška 185 cm, délka 210 cm, šířka 110 cm

Lavice: výška sedu 40 cm, délka 100 cm, šířka 22 cm

Stůl: výška 45 cm, délka 100 cm, šířka 43 cm

Materiál: dub ošetřený nátěrem

Kotvení: položeno na zemi

#### 12. Velký stan

Párty stan se skládá z kovové konstrukce a nehořlavé voděodolné plachty. Stan má střechu
a všechny čtyři stěny jednotlivě odnímatelné. Stan má přední a zadní vchody, které lze zapnout. Střecha je vyztužena kvůli větší odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Součástí stanu bude kotvení a dodatečné ukotvení v podobě popruhu, který se přetáhne přes stan a ukotví
(4 kusy popruhů).

Rozměr: 6 x 12 m, výška střechy cca 3,5 m

Materiál: kovové pozinkované trubky: vertikální o tloušťce min. 45 mm, horizontální
o tloušťce min. 35 mm, nehořlavá, voděodolná PVC plachta, minimálně 530 gr./m2

Dodatečné kotvení:popruh délka min 17 m, šířka 30 – 40 mm

#### 13. Pivní sety

Pivní set k posezení se skládá z rozkládacího stolu a dvou rozkládacích lavic bez opěradel. Deska stolu a sedátko lavic je ze dřeva ošetřeného nátěrem, skládací nohy stolu a lavic
jsou kovové, ošetřené nátěrem jako ochrana před rzí.

Rozměr: délka stolu a lavic 2 m

Materiál: dřevo, kov

#### 14. Topidlo

Mobilní topidlo na stlačený plyn pro vyhřívání stanu s pojistným ventilem, který uzavře přívod plynu v případě pádu.

Materiál: nerez + další materiály

Rozměr: výška 200 – 230 cm

Výkon: cca 13 kW

Poznámka: pojistný ventil pro případ pádu

#### 15. Informační panel o místních aktivitách

Informační tabule bude poskytovat informace návštěvníkům Kempu o dalších volnočasových aktivitách a zajímavých turistických místech, která lze navštívit v okolí kempu, především
ve městě Hradec Králové. Tabule bude tvořena dibondovou deskou a vsazena do dřevěného rámu z loupaných dubových kuláčů ošetřených nátěrem. Tabule je dodána včetně grafiky a tisku. Grafický návrh schvaluje zadavatel.

Rozměr: deska 1600 x 1050 mm, dřevěný stojan se stříškou dle velikosti desky

Materiál: dibond, dub ošetřený nátěrem

Kotvení: betonové patky